“双随机、一公开”检查公示（宝丰嵩阳盛源煤业有限公司）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 | 经营单位地址 | 检查人 | 检查时间 | 检查内容 | 检查结果 |
| 宝丰  嵩阳  盛源  煤业  有限  公司 | 宝丰县  大营镇  宋坪村  南1千米 | 杜群峰  杨广欣  王军伟 | 2022年  3月1日 | 1、采空区防灭火、密闭管理  2、探放水管理 | 1.副井机修厂附近拐角处存放有废弃的注油桶和可燃物；  2、副井井口轨道阻车器不灵敏，需注油调试。  3. 井底中央泵房3号排水泵盘根处漏水，需修复。  4、21采区轨道巷下部右侧原3号、5号闭墙裂缝较大，需重新抹面。  5、21061回风掘进工作面探放水处牌板记录参数中：缺少一个探眼角度值。 |